23)

OP RD OP3 RS1 I SIMM13/RS2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10001 | 000010 | 00000 | 1 | 1111111111010 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10000 | 000010 | 00000 | 1 | 0000000000101 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 01000 | 000000 | 10001 | 0 | 00000000 | 10000 |

LENGUAJE ENSAMBLADOR

OR %G0, 5, %L0

OR %G0, -6, %L1

ADD %L1,%L0,0O

LENGUAJE ALTO NIVEL

INT (){

INT A = 5;

INT B = -6;

C = (-6+5);

RETURN C;

}

COMPLEMENTO A 2

1111111111010

0000000000101

1

00000000000110